附表1：

彭阳县城乡集中式生活饮用水龙头水水质监测情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样地点 | 样品名称 | 采样时间 | 采样数量（份） | 备注 |
| 1号 | 三号小区 | 末梢水1 | 2019.3.7 | 1 |   |
| 2号 | 浙商国际小区 | 末梢水2 | 2019.3.7 | 1 |   |
| 3号 | 海巴小区 | 末梢水3 | 2019.3.7 | 1 |   |
| 4号 | 县人武部 | 末梢水4 | 2019.3.7 | 1 |   |
| 5号 | 水管站 | 末梢水5 | 2019.3.7 | 1 |  |

 附表2：

彭阳县用户龙头水水质监测结果（2019年）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 指 标 |  限  值 | 监测值 | 监测指标合格率（％） | 备注 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 臭和味 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 2 | 余氯 | ≧0.01mg/L | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 100 |
| 3 | 色度 | ≤15度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 100 |
| 4 | 浑浊度 | ≤1度 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 100 |
| 5 | 细菌总数 | ≤100 | 39 | 0 | 19.5 | 100 |
| 6 | 二氧化氯 | ≧0.02mg/L | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 100 |
| 7 | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于彭阳县疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。

（3）监测指标合格率（％）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100％。