**固原市生态环境局彭阳分局2019年8月15日拟批准建设项目环境影响评价文件的公示**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环境影响评价机构** | **建设项目概况** | **主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1 | 中国石油宁夏固原销售分公司彭阳东门加油站迁建项目 | 彭阳县城 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 东门加油站建成于2002年， 2015年因S203省整体拓宽部分设拆除停运，按照彭阳县有关规划，该加油站向东南移1km重新建设，选址位于工业园区S203省道北侧，占地面积3597m2，建筑面积726.3m2，新建一座站房、罩棚，安装4台加油机，3具30m3汽油储罐、2具50m3柴油储罐，油罐均为FF双层油罐（玻璃纤维增强塑料双层油罐）。 | 项目环境影响主要为营运期卸油、加油排放VOCS对大气环境影响及油品储存过程泄漏对下地水的影响。  1、项目安装一次、二次油气回收系统，预留三次油气回收系统，可有效控制VOCS；  2、项目场地全部硬化，储油罐全部采用卧FF双层油罐，储罐区设置油品泄漏检测装置，并设置1座地下水监测井场地全部硬化，发现问题及时处置。 |
| 2 | 彭阳县白阳镇卫生院及周沟村便民服务中心项目 | 彭阳县城 | 彭阳县白阳镇政府 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 项目建设地点位于彭阳县城西门兴彭大街南，规划占地面积4587m2，主要建设内容：三层框架结构卫生院（床位21张）和便民服务中心、管理房，并配套建设院区内道路、医疗废水处理设施等。 | 项目环境影响主要为营运期生产的废水和固废废物。  1、项目配套建设一座地埋式一体化污水处理设施，处理规模为15m3/d，处理工艺为：一级强化处理+二氧化氯消毒，即化粪池→格栅→调节池→混凝沉淀池→二氧化氯消毒池，处理后废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入城市排污管道进入生活污水处理厂。  2、项目运行期生产的固体废物主要由医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾。医疗废物、污水处理站污泥属危险废物定期交有资质单位处置，生活垃圾及其它一般固化废物送彭阳县生活垃圾填埋场卫生填埋。 |